Author: Federico Ognibene

Corallo Bracket

Apparecchio orientabile con COB Led ad elevato flusso luminoso

Via del Formello, 135 00049 Velletri (RM) Tel 06/9625569

WWW.ILM-LIGHTING.COM WWW.THATSMYLED.IT

Modelli: RLL-010-BKT-xx-xx-xx RLL-006-BKT-xx-xx-xx

Rev.20170612

/ AVVERTENZE SULL'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI
La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle Gli apparecchi che utilizzano LED in bassissima tensione devono essere installati con adeguato alimentatore di sicurezza conforme alle norme vigenti e nel rispetto delle caratteristiche elettriche del prodotto Utilizzare solamente driver compatibili ai dati di targa indicati nelle presenti istruzioni Attenzione all'inversione di polarità, rischio di malfunzionamento o di rottura del LED Prima di collegare gli apparecchi all'alimentatore/controllo, verificare che quest'ultimo sia spento, altrimenti si rischia la rottura dei diodi LED L'apparecchio non deve essere in nessuna circostanza ricoperto da materiali isolanti o similari Togliere tensione di rete prima di effettuare qualsiasi manutenzione dell'impianto

/ CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello:	RLL-010-BKT-xx-xx-xx		RLL-006-BKT-xx-xx-xx
Alimentazione:	350mA		350mA
Tensione massima di funzionamento:	28Vdc		18Vdc
Potenza:	9,5W		6,0W
Temperatura colore:	HW WW NW CW	2700°K (CRI 80/90/97) 3000°K (CRI 80/90/97) 4000°K (CRI 80) 5000°K (CRI 80)	HW WW NW	2700°K (CRI 80/90/97) 3000°K (CRI 80/90/97) 4000°K (CRI 80)
Indice resa cromatica (CRI):	80/90/97		80/90/97
Peso:	850gr		850gr
Protezione IP:	IP 65		IP 65
Normativa:	CEI EN 60598-1 CEI EN 60598-1A1 CEI EN 60598-2-4		CEI EN 60598-1 CEI EN 60598-1A1 CEI EN 60598-2-4
Installazione:	in appoggio per interni/esterni		in appoggio per interni/esterni
Lunghezza cavo elettrico:	0,8 mt		0,8 mt
Identificazione dei cavi elettrici:	Rosso: Nero:	(+) Positivo (-) Negativo	Rosso: Nero:	(+) Positivo (-) Negativo

Le illustrazioni presenti sono puramente indicative; ci riserviamo il diritto di apportare modifiche migliorative del prodotto senza obbligo di preavviso.

F

I I I

IP65

4

1

Corallo Bracket

/ Contenuto della confezione:

Corallo Bracket

NOTA BENE: Le presenti istruzioni di montaggio devono obbligatoriamente essere consegnate all'utente finale affinché conosca le corrette modalità di manutenzione e/o ricambio sorgente. E' vietata qualsiasi manomissione e/o trasformazione dell'apparecchio che deve essere installato e utilizzato: così come fornito e in conformità alle Norme Comunitarie. Installazioni non conformi fanno decadere ogni forma di garanzia, l'azienda non risponde dei danni causati da un errato montaggio.

n° 1 Corallo Bracket

n° 1 vite Inox A2 M4x25

n° 1 rondella Inox A2 4x16

/ INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO
01: Dopo aver predisposto un foro passante del diametro di 4 millimetri sulla superfice di fissaggio dell'apparecchio, inserire posteriormente alla stessa la vite inox A2 4x25 comprensiva di rondella, ed avvitarla fino al completo serraggio del perno di rotazione dell'apparecchio.
Procedere al collegamento elettrico dell'apparecchio.
02: Allentando i grani in acciaio posti sul perno e sul retro dell'apparecchio, è possibile ruotare lo stesso sia longitudinalmente che trasversalmente.
Determinato l'orientamento dell'apparecchio, serrare nuovamente i grani in acciaio per fissarne la posizione

superfice di fissaggio

/ COLLEGAMENTO ELETTRICO
00.dimensionamento degli alimentatori e funzionamento in Classe III
Apparecchio funzionante in corrente costante (CC)
Verificare che l'alimentatore impiegato abbia una potenza pari o possibilmente superiore (almeno del 10%) ai dati di targa dell'apparecchio
Verificare che l'alimentatore impiegato abbia una corrente costante di funzionamento (CC) pari alla corrente indicata nei dati di targa dell'apparecchio
Verificare che l'alimentatore impiegato abbia un range in tensione in cui sia compresa la tensione di funzionamento indicata dai dati di targa dell'apparecchio
Per un corretto funzionamento dell’impianto in Classe III, verificare che la tensione di funzionamento ai capi dell’alimentatore sia inferiore a 60Vdc.

01.cablaggio
Tutte le versioni con led a luce bianca sono provviste di un cavo a due conduttori per permetterne il collegamento diretto ad un alimentatore o eventualmente ad controller funzionante in Classe 3 Attenzione: - prima di collegare gli apparecchi all'alimentatore/controllo, verificare che quest'ultimo sia spento, altrimenti si rischia la rottura dei diodi led! - utilizzare solamente driver compatibili ai dati di targa indicati nelle presenti istruzioni.

CLR-010-BKT CLR-006-BKT

Driver

+
-

L
N

Connettere i poli positivo e negativo del cavo di alimentazione dell'apparecchio ai rispettivi poli di alimentazione dell'uscita secondaria del driver. Utilizzare solamente driver per COB LED compatibili ai dati di targa indicati nelle seguenti istruzioni.

/ IN CASO DI RISTAGNO D'ACQUA PIOVANA
In ambienti esterni, fare attenzione agli apparecchi con puntamento verso l'alto: potrebbero crearsi ristagni d'acqua dovuti alle piogge.
L'eventuale ristagno d'acqua piovana non crea nessun guasto elettrico o meccanico, ma può modificare l'angolo di emissione luminosa dell'apparecchio, rendendo il flusso dello stesso meno definito.
Per preservare il corretto flusso luminoso dell'apparecchio, in caso di una abbondante pioggia si consiglia di verificare la presenza di eventuale ristagno d'acqua piovana all'interno del cono frangiluce degli apparecchi ed eventualmente svuotarli, inclinandoli verso il basso e pulendo la superfice emissiva con un panno morbido inumidito con dell'acqua.
Successivamente è possibile riposizionare gli apparecchi come originariamente puntati.

2

3